VELIA™

Модель защитных очков VELIA™ с прозрачной поликарбонатной линзой обеспечивают 180° поле зрения. Наличие ремня и мягких боковых уплотнителей на оправе обеспечивает высокий уровень комфортности. Сопутствующий резиновый ремень должен быть использован в чистых помещений.

Монолитная поликарбонатная линза широкого обзора
Мягкие боковые уплотнители

Мягкий оправа, сделанная из ПВХ и термоэластопласта и удобный носовой держатель

Быстроразъемная пряжка
Регулируемый головной ремень

Защита от брызг расплавленного металла

Можно носить поверх рекомендуемой защиты

Доступен офтальмологический адаптер с линзами по рецепту (заказываются отдельно)

Вес 84г
6 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00221
	2C-1.2 1BT9KN CE
	EN 166 349BT CE
	Механические воздействия, расплавленный металл, находящиеся в воздухе частицы
	Защита от запотевания

	BUCKLE HEADSTRAP
	RLYA0004
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Монолитная

	Оправа
	Термопласт TP90/Термоэластопласт (TPE)
	Прочная, удобная и легкая

	Головной ремень
	Эластичный или резиновый
	Подходит для чистых помещений

	Клипсы/пряжки
	Термопласт TP90
	Износостойкие


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

B – среднее энергетическое воздействие. Держат удар такого же 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г, но уже на скорости 120 м/с (около 435 км/ч)

9 Расплавленные частицы металла
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами

N Устойчивость к запотеванию

Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Область применения:

3 – Жидкие капли или брызги
4 – Большие частицы пыли >5 мкм

9 – Расплавленный металл и горячие твердые вещества
Механическое воздействие:

B – среднее энергетическое воздействие. Держат удар такого же 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г, но уже на скорости 120 м/с (около 435 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
