RILETTO ULTRA-LITE™

Модель защитных очков RILETTO ULTRA-LITETM , весящая всего 20 г, идеально для комфортного ежедневного использования. Рельефные зоны на дужках помогают надежно удерживать очки на месте даже в самых сложных условиях.

Модель RILETTO ULTRA-LITETM доступна с линзами различной степени затемнения: прозрачные, голубые, затемненные и фотохромные.
Ультралегкие очки, сделанные из поликарбоната
Тонкие дужки с рельефными зонами обеспечивают отличную фиксацию даже при ношении защитных наушников

Встроенный универсальный матовый носовой держатель

Подходят для различных форм головы и лица

Поставляется в комплекте с чехлом из микроволокна

Вес 31г
9 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLY00341
	2C-1.2 1FТKN CE
	EN 166 FТ CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	GREY
	RLY00342
	5-2.5 1FТKN CE
	EN 166 FТ CE
	Механические воздействия, УФ- и солнечное излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	BLUE
	RLY00343
	2-1.4 1FТKN CE
	EN 166 FТ CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	TECTON 400 Защита от царапин/Защита от запотевания/Защита от УФ/Защита от влаги

	INDOOR/OUTDOOR
	RLY00344
	2-1.4 1FТ CE
	EN 166 FТ CE
	Механические воздействия, УФ- излучение
	Прозрачное зеркальное покрытие Riley


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза
	Поликарбонат
	Две линзы

	Носовой держатель
	Поликарбонат
	Универсальная подгонка, мягкий

	Дужки
	Поликарбонат
	Прочные и легкие

	Крепеж

	Металл
	Повышенная прочность


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный или желтый
1.4 Голубой или фотохромный водозащитный

1.7 Фотохромный

2.5 Затемненный
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
